Опросный лист на устройство электропитания связи УЭПС-3К

Колонка заполняется заказчиком
	Заказчик: филиал
	

	Код (коды) проекта
	

	Тип УЭПС (УЭПС-3К ____/_____-_____) (если известен)
	

	Количество, шт.
	

	Номинальное выходное напряжение, В ( 48, 60)
	

	Ток нагрузки (макс.), А (без тока заряда батареи)
	

	
	Наименование
	Данные для одного УЭПС 

	1
	Защита входных сетевых цепей:
	

	
	с секцией грозозащиты для 5-и проводной сети 2-ая ступень (по умолчанию)
	

	2
	Элементы токораспределительной сети ТРС для нагрузок:
	Тип, ток, кол-во, сечение отходящих проводов

	
	Автоматические выключатели на ток, А 
(6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125, 150)
Ток, кол-во, сечение отходящих проводов

	

	
	Контактор отключения низкоприоритетной нагрузки при разряде АБ (Да/Нет). Отключаемые автоматические выключатели (ток и кол-во)

	

	3
	Аккумуляторные батареи (АБ): (для настройки УЭПС/для поставки)
	

	
	Тип аккумуляторных батарей, емкость (Ач), фирма изготовитель
	

	
	Напряжение элемента (моноблока), В
	

	
	Кол-во групп АБ х кол-во элементов, моноблоков в АБ
	

	
	Сечение и кол-во отходящих проводов в каждом полюсе, мм2
	

	
	
	

	
	Контактор отключения АБ при глубоком разряде (Да/Нет)
	

	
	Длина термодатчика, м
 2, 5 (по умолчанию), 10, 20, 25, 30, 50, 75, 100
	

	4
	Устройство поэлементного контроля батареи УПКБ (Да/Нет):
	

	
	Расстояние от УЭПС до АБ, м (по умолчанию 5м.)
	

	
	Расстояние между соседними блоками группы АБ, м (по умолчанию, 1м).
	

	
	Или Устройство контроля симметрии батареи УКСБ-4 (Да/Нет):
(только для устройство с контролером МАК-4. Для устройство с контроллером МАК-Т контроль симметрии встроенный)
	

	5
	Интерфейсы контроллера МАК-4: Ethernet, RS-485, USB-B
Интерфейсы контроллера МАК-Т: Ethernet, USB-B
	Встроенные

	6
	Необходимость поставки конструктива для размещения УЭПС (Да/Нет)
	

	7
	ЗИП (состав)


	

	8
	Дополнительные требования
	




Ответственный исполнитель_______________________________________________________
[bookmark: _GoBack]ФИО, номер телефона, адрес электронной почты
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Опросный лист на устройство электропитания связи УЭПС - 3К     Колонка заполняется заказчиком  

Заказчик: филиал   

Код (коды) проекта   

Тип  УЭПС (УЭПС - 3 К   ____/_____ - _____) (если известен)   

Количество, шт.   

Номинальное выходное напряжение, В ( 48, 60)   

Ток нагрузки (макс.), А (без тока заряда батареи)   

 Наименование  Данные для одного   УЭПС    

1  Защита входных сетевых цепей:   

с секцией  грозозащиты для 5 - и проводной сети 2 - ая ступень (по умолчанию)   

2  Элементы токораспределительной сети ТРС для нагрузок:  Тип, ток, кол - во,  сечение отходящих  проводов  

Автоматические выключатели  на ток, А    (6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125 , 150 )   Ток, кол - во, сечение отходящих проводов     

Контактор отключения низкоприоритетной нагрузки при разряде АБ  (Да/Нет) .  Отключаемые автоматические выключатели (ток и кол - во)     

3  Аккумуляторные батареи (АБ):   (для настройки УЭПС/для поставки)   

Тип  аккумуляторных батарей, емкость (Ач), фирма изготовитель   

Напряжение элемента (моноблока), В   

Кол - во групп АБ х кол - во элементов, моноблоков в АБ   

Сечение и кол - во отходящих проводов в каждом полюсе, мм 2   

  

Контактор отключения АБ при глубоком  разряде (Да/Нет)   

Длина термодатчика, м     2, 5 (по умолчанию), 10, 20, 25, 30, 50, 75, 100   

4  Устройство поэлементного контроля батареи УПКБ (Да/Нет):   

Расстояние от УЭПС до АБ, м (по умолчанию 5м.)   

Расстояние между соседними блоками группы АБ, м  (по умолчанию, 1м).   

Или Устройство контроля симметрии батареи УКСБ - 4 (Да/Нет):   (только для устройство с контролером МАК - 4. Для устройство с  контроллером МАК - Т контроль симметрии встроенный)   

5  Интерфейсы контроллера МАК - 4: Ethernet, RS - 485, USB - B   Интерфейсы контроллера МАК - Т: Ethernet,  USB - B  Встроенные  

6  Необходимость поставки конструктива для размещения УЭПС (Да/Нет)   

7  ЗИП (состав)       

8  Дополнительные  т ребования   

    Ответственный  исполнитель_______________________________________________________   ФИО, номер телефона, адрес электронной почты  

