Опросный лист на устройство электропитания связи УЭПС-7
[bookmark: _GoBack]
	Заказчик: филиал
	

	Код (коды) проекта
	

	Тип УЭПС (УЭПС-7 ____/_____-_____) (если известен)
	

	Количество, шт.
	

	Номинальное выходное напряжение, В (48, 60)
	

	Ток нагрузки (макс.), А (без тока заряда батареи)
	

	 
	Наименование
	Данные для одного 
УЭПС

	1
	Защита входных сетевых цепей:
	Да/Нет

	
	с секцией грозозащиты для 5-и проводной сети 2 ступень (по умолчанию)
	

	
	с секцией грозозащиты для 5-и проводной сети с разрядниками 1 и 2 ступень
	

	1
	Элементы токораспределительной сети ТРС для нагрузок:
	Тип, ток, кол-во, сечение отходящих проводов

	
	[bookmark: _Hlk134716067]Автоматические выключатели на ток, А 
(6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125, 150)
Ток, кол-во, сечение отходящих проводов.
	

	
	Плавкие вставки на ток, А (40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1600=(2х800А), 2000=(2х1000А))
Ток, кол-во, сечение отходящих проводов.
	

	
	Контактор отключения низкоприоритетной нагрузки при разряде АБ (Да/Нет): Отключаемые автоматические выключатели или предохранители (ток и кол-во)

	

	2
	Аккумуляторные батареи (АБ): (для настройки УЭПС/для поставки)
	

	
	Тип аккумуляторных батарей, емкость (Ач), фирма изготовитель
	

	
	Напряжение блока АБ, В
	

	
	Кол-во групп АБ х кол-во блоков в группе
	

	
	Плавкие вставки на ток, А (300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1600=(2х800А), 2000=(2х1000А))
Ток, кол-во, сечение отходящих проводов.

	

	
	Контактор отключения АБ при глубоком разряде до 2000 А (Да/Нет)
	

	
	Длина термодатчика, м
2, 5 (по умолчанию), 10, 20, 25, 30, 50, 75, 100
	

	3
	Устройство поэлементного контроля батареи УПКБ (Да/Нет):
	

	
	Расстояние от ЭПУ до АБ, м (по умолчанию 5 м) 
	

	
	Расстояние между соседними блоками группы АБ, м (по умолчанию, 1м).
	

	
	Или Устройство контроля симметрии батареи УКСБ-4 (Да/Нет):
	

	4
	Интерфейсы контроллера МАК-4: Ethernet, RS-485, USB-B
	Встроенные

	5
	Контрольный заряд/разряд. Наличие зарядной корзины (Да/Нет)
	

	
	Необходимость установки выпрямителей в зарядную корзину (Да/Нет)
Кол-во установленных выпрямителей (до 8шт.)
	

	[bookmark: _Hlk120703945]6
	ЗИП (состав)

	

	7
	Дополнительные требования


	



Ответственный исполнитель_______________________________________________________
[bookmark: _Toc135217937][bookmark: _Toc185518758][bookmark: _Toc185520162][bookmark: _Toc219823525]ФИО, номер телефона, адрес электронной почты
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Код (коды) проекта


 


 


Тип УЭПС (УЭПС
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____/_____


-


_____) (если известен)


 


 


Количество, шт.


 


 


Номинальное выходное напряжение, В (48, 60)


 


 


Ток нагрузки (макс.), А (без тока заряда батареи)


 


 


 


 


Наименование


 


Данные для одного 


 


УЭПС


 


1


 


Защита входных сетевых цепей:


 


Да/Нет


 


 


с секцией грозозащиты 


для 5


-


и проводной сети


 


2 ступень (по умолчанию)


 


 


 


с секцией грозозащиты для 5


-


и проводной сети с разрядниками 1 и 2 ступень


 


 


1


 


Элементы токораспределительной сети ТРС для нагрузок:


 


Тип, ток, кол


-


во, 


сечение отходящих 


проводов


 


Автоматические выключатели


 


на ток, А 


 


(6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125, 150)


 


Ток, кол


-


во, сечение отходящих проводов


.


 


 


Плавкие вставки 


на ток, А (40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500, 


600, 800, 1000, 1600=(2х800А), 2000=(2х1000А))


 


Ток, кол


-


во, сечение 


отходящих проводов.


 


 


Контактор отключения низкоприоритетной нагрузки при разряде АБ (Да/Нет): 


Отключаемые автоматические выключатели или предохранители (ток и кол


-


во)
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Аккумуляторные батареи (АБ):


 


(для настройки УЭПС/для поставки)


 


 


Тип 


аккумуляторных батарей, емкость (Ач), фирма изготовитель


 


 


Напряжение блока АБ, В


 


 


Кол


-


во групп АБ х кол


-


во блоков в группе


 


 


Плавкие вставки 


на ток, А (300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1600=(2х800А), 


2000=(2х1000А))


 


Ток, кол


-


во, сечение отходящих 


проводов.


 


 


 


Контактор отключения АБ при глубоком 


разряде до 2000 А (Да/Нет
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,
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2,
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(
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10, 20, 25, 30, 50, 75, 100
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Устройство поэлементного контроля батареи УПКБ (Да/Нет):


 


 


Расстояние от ЭПУ до АБ, м (по умолчанию 5 м)


 


 


 


Расстояние между соседними блоками группы АБ, м (по умолчанию, 1м).


 


 


Или Устройство контроля симметрии батареи УКСБ


-


4 (Да/Нет):
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Интерфейсы контроллера МАК


-
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-
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-
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Встроенные


 


5


 


Контрольный заряд/разряд. Наличие зарядной корзины (Да/Нет


)


 


 


Необходимость установки выпрямителей в зарядную корзину (Да/Нет)


 


Кол


-


во установленных выпрямителей (до 8шт.)
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Дополнительные требования


 


 


 


 


 


Ответственный 


исполнитель_______________________________________________________


 


ФИО, номер телефона, адрес электронной почты


 


 




Опросный лист на устройство электропитания связи УЭПС - 7    

Заказчик: филиал   

Код (коды) проекта   

Тип УЭПС (УЭПС - 7   ____/_____ - _____) (если известен)   

Количество, шт.   

Номинальное выходное напряжение, В (48, 60)   

Ток нагрузки (макс.), А (без тока заряда батареи)   

   Наименование  Данные для одного    УЭПС  

1  Защита входных сетевых цепей:  Да/Нет  

 с секцией грозозащиты  для 5 - и проводной сети   2 ступень (по умолчанию)   

 с секцией грозозащиты для 5 - и проводной сети с разрядниками 1 и 2 ступень   

1  Элементы токораспределительной сети ТРС для нагрузок:  Тип, ток, кол - во,  сечение отходящих  проводов  

Автоматические выключатели   на ток, А    (6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125, 150)   Ток, кол - во, сечение отходящих проводов .   

Плавкие вставки  на ток, А (40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 500,  600, 800, 1000, 1600=(2х800А), 2000=(2х1000А))   Ток, кол - во, сечение  отходящих проводов.   

Контактор отключения низкоприоритетной нагрузки при разряде АБ (Да/Нет):  Отключаемые автоматические выключатели или предохранители (ток и кол - во)     

2  Аккумуляторные батареи (АБ):   (для настройки УЭПС/для поставки)   

Тип  аккумуляторных батарей, емкость (Ач), фирма изготовитель   

Напряжение блока АБ, В   

Кол - во групп АБ х кол - во блоков в группе   

Плавкие вставки  на ток, А (300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1600=(2х800А),  2000=(2х1000А))   Ток, кол - во, сечение отходящих  проводов.     

Контактор отключения АБ при глубоком  разряде до 2000 А (Да/Нет )   

Длина термодатчика ,   м   2,   5  ( по умолчанию),   10, 20, 25, 30, 50, 75, 100   

3  Устройство поэлементного контроля батареи УПКБ (Да/Нет):   

Расстояние от ЭПУ до АБ, м (по умолчанию 5 м)     

Расстояние между соседними блоками группы АБ, м (по умолчанию, 1м).   

Или Устройство контроля симметрии батареи УКСБ - 4 (Да/Нет):   

4  Интерфейсы контроллера МАК - 4: Ethernet, RS - 485, USB - B  Встроенные  

5  Контрольный заряд/разряд. Наличие зарядной корзины (Да/Нет )   

Необходимость установки выпрямителей в зарядную корзину (Да/Нет)   Кол - во установленных выпрямителей (до 8шт.)   

6  ЗИП (состав)     

7  Дополнительные требования       

  Ответственный  исполнитель_______________________________________________________   ФИО, номер телефона, адрес электронной почты    

