**Опросный лист на СУЭП-7 и ЩТР-7**

Колонка заполняется заказчиком

|  |  |
| --- | --- |
| Заказчик: филиал |  |
| Код (коды) проекта |  |
| Количество, шт. |  |
| Номинальное выходное напряжение СУЭП-7, В (48, 60) |  |
| Ток нагрузки (макс.), А (без тока заряда батареи) |  |
|  | **СУЭП-7** |  |
| **1** | Кол-во СУЭП в системе (один или два) |  |
| Возможность расширения системы до двух СУЭП (Да/Нет) |  |
| **2** | **Защита входных сетевых цепей (выбрать один из вариантов):** | **Да/Нет** |
| С общим трехфазным автоматическим выключателем на 300А (по умолчанию) |  |
| Без общего трехфазного автоматического выключателя |  |
| Грозозащита для 5-ти проводной сети 2-я ступень (по умолчанию) |  |
| Грозозащита для 5-ти проводной сети 1+2-я ступень, комбинированная |  |
| **3** | **Кол-во выпрямительных блоков в СУЭП-7** |  |
| СУЭП-7-1 |  |
| СУЭП-7-2 |  |
|  | **ЩТР-7** |  |
| **4** | **Элементы токораспределительной сети ТРС для нагрузок:** |  |
| **Автоматические выключатели** на ток, А (6, 10, 16, 25, 32, 40, 63, 80, 100, 125, 150, 200, 250)Ток, кол-во, сечение отходящих проводов |  |
| **Плавкие вставки** на ток, А (40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1600, 2000, 2400)Ток, кол-во, сечение отходящих проводов |  |
| Контактор отключения низкоприоритетной нагрузки при разряде АБ. Отключаемые автоматические выключатели и предохранители (ток и кол-во) |  |
| **5** | **Аккумуляторные батареи (АБ):** (для настройки /для поставки) |  |
| Тип аккумуляторных батарей, емкость (Ач), фирма изготовитель |  |
| Напряжение блока АБ, В |  |
| Кол-во групп АБ х кол-во блоков в группе |  |
| Контроль тока АБ (общий, раздельный по каждой группе) |  |
| Контактор отключения АБ при глубоком разряде (н/з, н/р, не устанавливать) |  |
| **6** | **Устройство поэлементного контроля батареи УПКБ (Да/Нет):** |  |
| Расстояние от ЭПУ до АБ, м (по умолчанию 5 м) |  |
| Расстояние между соседними блоками группы АБ, м (по умолчанию 1 м) |  |
| **Или Устройство контроля симметрии батареи УКСБ-4 (Да/Нет):** |  |
| **7** | **Интерфейсы контроллера МАК-4: Ethernet, RS-485, USB-B** | Встроенные |
| **Дополнительные внешние модемы** |  |
| GSM |  |
| Или PSTN |  |
| **8** | **Контрольный заряд/разряд. Наличие зарядной корзины в ЩТР (Да/Нет)** |  |
| Необходимость установки выпрямителей в зарядную корзину (Да/Нет) |  |
|  | Кол-во установленных выпрямителей (до 8 шт.) |  |
| **9** | **Наличие дополнительного термодатчика (5 м по умолчанию), (Да/Нет)** |  |
| **10** | **ЗИП (состав)** |  |
| **11** | **Дополнительные требования** |  |

Ответственный исполнитель\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ФИО, номер телефона, адрес электронной почты